Enhancement 3.3

Especificação:

Receber um pedaço de um ficheiro, “chunk”, muito grande num canal “multicast” pode não ser o mais desejável neste protocolo.

Resolução:

O nosso programa envia uma mensagem “putchunk” esperando receber um “chunk” demasiado grande. Assim sendo, o primeiro “peer” a receber a mensagem envia uma mensagem multicast a dizer que é o responsável por este envio e de seguida estabelece uma conexão TCP que permite enviar este pedaço de ficheiro tendo a certeza que o outro lado recebeu o ficheiro na sua totalidade.